https://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/20/58824p.html
各种软件设置代理服务器上网使用指南汇编
【明慧网2003年10月20日】 什么是代理？ 从用户的角度来说，代理访问就是您可以访问一台服务器，却可以看到别的网站的内容。这台您直接访问服务器就可以说是一个代理服务器了。因为中国的网络封锁主要是封ＩＰ。有了一个ＩＰ没有被封的代理服务器，您就可以通过它访问ＩＰ被封的网站了。 对我们来说，代理服务器的作用有两个，一个是可以突破网络封锁，一个是可以有效隐匿身份。下面分别予以说明： 代理服务器具有转发性能，一旦代理服务器设定之后，所有希望获取网上内容的请求将首先提交给代理服务器，代理服务器收到请求后，将你需要访问的网站的内容下载后再转发给你。这样在中国这边设定的防火墙看来，你并没有访问那些禁止访问的网站，而是另一个毫不相关的地址。 代理服务器每天都会更新。所以中国政府也不可能将所有的代理服务器一一封锁。当然，当某个代理服务器使用人数众多，被国家安全部门发现后，有被封锁的可能，不过那也不要紧，换一个就是了。 设置代理服务器地址和端口。 代理服务器地址都包括两个部分。举例说：“208.62.182.67:80”，其中208.62.182.67为代理服务器的主机地址，80为端口地址。有时，看到的地址格式为 “208.62.182.67:80 21146”，后面的21146是指这个代理服务器的速度，跟代理服务器设定没有关系，基本上你只需要208.62.182.67:80这一部分。端口地址有时是其它数字。 需要指出的是，代理服务器基本是个人志愿维护的，有的代理服务器也是被国家安全部门封锁的，需要耐心地一个一个试，一定可以找到一个可用的代理服务器。 使用海外匿名代理服务器可以有效地将自己的上网目标隐藏起来。 各种软件设置代理服务器上网使用指南汇编 在目前网络信息费用还较高的情况下，我们不得不通过代理服务器来节约开支，代理设置将是最重要的。[注：IE软件自身有一些安全隐患，建议有条件者考虑优先使用技术上比较成熟的NetScape。]下面将让我一步一步的讲解如何设置代理服务器。 如何在微软Internet Explorer (IE) 浏览器中设置代理上网 1. 首先，点选下拉菜单中的“工具/Internet 选项”，出现Internet选项窗口，在拨号设置中选重要设置的拨号连接，点击“设置”； 2. 在代理服务器中的“使用代理服务器”前打勾，在地址中填入代理服务器地址，在端口中填入代理服务器端口，在“对于本地地址不是用代理服务器”前打勾； 如果是从公司或学校的局域网上网， 1. IE浏览器->菜单“工具”->“Internet选项”->“连接”->“局域网设置”： 2. 选中“使用代理服务器”； 3. 在“地址”中填上“代理服务器地址”、端口； 如何在NetScape浏览器中设置代理上网 1、NetScape浏览器->菜单“Edit”->“Preference”->“Advaced”->“Proxy”->选中“Manual proxy configure”->点击按钮“view”。 2、在“HTTP”中填上代理服务器地址、端口； 3、在“Ftp”中填上代理服务器地址、端口； 4、在“Gopher”中填上代理服务器地址、端口； 如何在CuteFtp Pro中设置代理 选择“Connection\Socks/Firewall”，选中“Use the highlighted Socks server when connecting”； 点击“Add”按钮； 在“Host”栏中填入Socks代理服务器地址； 在“Port”栏中填入代理服务器端口号； 选择是“Socks4”或“Socks5”； 单击“OK”确定。 如何在CuteFtp 4.2.5 中设置代理 CuteFtp代理有两种方式，即Ftp代理与Socks代理。 采用Ftp代理方式，则具体设置如下： 1．菜单 Edit -> Settings -> Connection -> Firewall: “Host”：填入“代理服务器地址”； “Port”：21； 用户名和口令为空； 2．端口21， Type选择“USER user@site”，选中“Enabel firewall access”； 3．选中“don't use socks and other proxy” 4．菜单 Edit -> Settings -> Connection -> Socks -> Use direct connection. 采用Socks代理方式，则具体设置如下： 1．菜单 Edit -> Settings -> Connection -> Socks -> 选择“Sock5”： “Host”：代理服务器地址 “Port”：1080 2．菜单 Edit -> Settings -> Connection -> Firewall: 选择“Type”为“General”； 选择“Enabel firewall access”； 取消选择“don't use socks and other proxy”。 如何设置网络蚂蚁代理 1．网络蚂蚁-> 菜单“选项”->“参数设置”->“代理”属性页； 2．点击“添加”按扭，设置如下： (1) "名称"：随意； (2) "地址"：代理服务器地址； (3) "类型"：若从HTTP网站下载，则可以选择“HTTP <:GET>”，或HTTP ；此时设置“端口”为5080。 若从FTP网站下载，则选择“FTP 〈USER@SITE PORT>；此时设置“端口”为5021。 另外，无论何类型代理，都可以选择“SOCK5”； 此时，设置“端口”为1080。 3．确定后，选择刚刚添加的条目，根据不同代理类型，选择“Http默认值”或“FTP默认值”，确定。 如何在FlashGet中设置代理 菜单“工具”->“选项”->“代理服务器”->“添加”: (1)“名称”：随意； (2)“地址”：代理服务器地址； (3)“类型”：若从HTTP网站下载，则可以选择“HTTP <:GET>”，或HTTP ； 此时设置“端口”为5080。 若从FTP网站下载，则选择“FTP 〈USER@SITE PORT>； 此时设置“端口”为5021。 另外，无论何类型代理，都可以选择“SOCK5”； 此时，设置“端口”为1080。 确定后，选择刚刚添加的条目，根据不同代理类型，选择“Http默认值”或“FTP默认值”，确定。 如何设置LeafFtp代理 以LeafFtp 2.7.2中文版为例： 菜单“选项”->“参数设置”->常规->选择“代理”属性页： (1)选择“使用代理”； (2)主机地址：代理服务器地址； (3)端口：5021； (4)选择“USER user@host: port； (5)选择“使用安全（PASV）” 如何使用Telnet代理 以客户端安装WIN98为例： 1．运行“MS-DOS方式”程序，进入DOS界面； 2．输入命令“telnet server_addr server_port” server_addr=代理服务器地址； server_port=5023； 3．执行命令后，进入代理telnet界面，在该界面中输入以下命令： “telnet server_addr server_port”； server_addr=远程telnet服务器地址； server_port=23； 若端口为23，可以省略端口参数； 如何设置联众世界代理 运行“联众世界”->进入“登入界面”->“设置代理服务器”->选择“使用代理服务器上网”： (1) 选择“使用SOCK5协议”； (2) 填写“代理服务器地址”； (3) 端口：1080 (4) 用户名和密码为空； 注意：不要选择“Sock4”，因为Sock4协议本身存在缺陷，它只支持IP地址，不支持域名。若服务器地址为域名，那么绝对不要使用Sock4。
成文：2003年10月13日 发稿：2003年10月20日 更新：2003年10月20日 10:47:42
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处