https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/19/81574p.html
利用代理软件组合实现“动态”二级代理
利用代理软件组合实现“动态”二级代理 请同修帮助提供关于使用随E星无线上网的经验 【明慧网2004年8月19日】 #### 利用代理软件组合实现“动态”二级代理 现在突破网络封锁的方法很多，其实质多为一级或二级代理，这里有一个问题，就是在一次使用过程中，代理一般不会自动变换，或变换的比较慢。我们在论坛上发现有的同修在使用二次代理时，希望一级代理和二级代理都是“动态变化”的，好像这样更安全。在实践中我们发现，通过软件组合是可以实现的。 所用的软件有四个：MultiProxy、Socks2HTTP、stunnel-4.00、SocksCap（或Permeo Security Driver）。 MultiProxy是一个非常好的http协议代理调度软件；Socks2HTTP是一个协议转换软件，可以将http协议转换为socks5协议；对于stunnel-4.00和SocksCap这两个软件，相信大家都非常熟悉，这里就不多介绍了。此外，还需要一个代理验证软件，这里推荐使用ProxyChecker。 方法步骤： 1、首先使用ProxyChecker对通过不同渠道得到的国外http普通代理進行验证，将验证结果为“HTTP elite，SSL”和“HTTP elite”的代理复制出来，存入一个文件中； 2、将上述文件中的代理导入MultiProxy软件中，并对MultiProxy進行适当的设置（这里我们使用MultiProxy的默认端口8088）； 3、对Socks2HTTP進行设置：（a）Configuration（配置）——>Proxy Configuration（代理配置）——>选定Use http proxy ser（使用http代理），并在其下的Name/IPAddress（地址和端口）框中分别填入127.0.0.1和8088（应与MultiProxy软件的端口相同）；（b）Configuration（配置）——>Security（安全），socks端口框中填入1080；选中“Block out other comput（对于其他计算机则封闭之）”； 4、对SocksCap進行设置：将socks服务器设为127.0.0.1，端口为1080（与Socks2HTTP的端口相同）；将stunnel-4.00软件拖入SocksCap控制框中； 5、stunnel-4.00设置：将得到的动态网加密代理填入stunnel-4.00的配置文件中；如果想同时使用多个动态网加密代理，可以将stunnel-4.00存入不同的文件夹，并分别将它们改名（使用Permeo Security Driver代替SocksCap时可以不用改名），分别進行设置（注意配置文件中127.0.0.1：8081中的端口要進行修改，例如改为127.0.0.1：8082等，否则，只有一个stunnel-4.00工作），然后将不同文件夹中改名后的stunnel-4.00拖入SocksCap； 6、在IE或其他浏览器或下载软件的代理框中填入stunnel-4.00中的地址和端口（如127.0.0.1：8081或127.0.0.1：8082等）。 上述设置正确完成后就可以上网了： 1、首先打开MultiProxy软件，点击Check all proxie对列表中的普通代理進行验证； 2、然后，打开Socks2HTTP软件，这时Socks2HTTP会自动通过MultiProxy软件连接网络； 3、当Socks2HTTP自动完成网络连接后（屏幕右下角Socks2HTTP图标上部的三个小黄点至少有二个变成绿色），打开SocksCap软件，并通过SocksCap打开一个或多个stunnel-4.00；这时就可以上网浏览或下载文件了（浏览器或下载软件此时不需要再从SocksCap中打开）。 实践中我们发现： 1、这种组合方法的网速有时不是太稳定，就是网速有波动，原因是MultiProxy在不断的更换代理，而不同的代理的网络速度是不一样的； 2、软件MultiProxy中选定Next fastest availabe选项时可以实现每一个线程对应一个代理服务器； 3、不同的上网软件（或不同的线程）的代理服务器与不同的stunnel-4.00对应设置，可以实现加密代理的动态变化； 4、个别情况下网络不能正常连接，原因是MultiProxy此时调用的http代理不支持SSL连接，方法是可以将这个代理从MultiProxy软件的代理列表中删除或设置为Disable，使MultiProxy不再试图调用这个代理； 5、代理验证软件ProxyChecker的默认上网方法是拨号方式，若你使用的是宽带或ADSL时需要对ProxyChecker软件進行设定：OPtions——>Misc——>选定LAN（permanent）。 这种方法我们作为辅助方法已经使用了几个月，浏览网页，配合网际快车、影音传送带下载光盘文件，感觉还比较顺手。 由于个人网络技术水平有限，不妥之处请同修及时指正！ #### 请同修帮助提供关于使用随E星无线上网的经验 请同修帮助提供关于使用随E星（深圳，朗科软件公司）无线上网的经验和安全注意事项。 因我刚学会上网，使用的是随E星，里面装有开通GPRS功能的中国移动手机卡（SIM卡），再把随E星直接插到电脑的USB接口处上即可用了，它是否同手机无线上网相同？只上网不打电话少之又少，用随E星上网较少，易被发现，手机号易被监控？因有不明白相关事项，请懂行同修提供！
成文：2004年08月11日 发稿：2004年08月19日 更新：2004年08月19日 01:19:11
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处