https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/27/75674p.html
技术交流：手机的屏蔽；破除网络封锁
【明慧网2004年5月27日】 手机的屏蔽 破除网络封锁：“自由之门＋密道”方式 帮助同修学会下载资料的小建议 对5月25日“用MP3或电脑内录磁带”的一点补充 HP3015一体机的技术交流 #### 手机的屏蔽 实践证明，手机在通话状态下就是一部窃听器，有的同修可能会想：那我就发短信不通话，虽然这也是个办法，但仍会危险重重，因为无论是待机还是关机，手机都会被跟踪和定位。 在待机状态下，手机会与通信网络保持不间断的信号交换，在这个过程中产生电磁频谱，公安很容易利用侦察监视技术发现、识别，监视和跟踪，并且能对目标進行定位。 手机在关机状态时，有两种情况，一是使用者关闭手机，持有特殊仪器的人可遥控打开手机的话筒；另一种是在手机制造过程中就在芯片中植入接收和发送功能，这种手机虽然没有开机或不是待机状态，但只要有电池，手机上的接收装置就能将接收到的信息发送到中继站然后传递到处理系统实行跟踪定位。 所以最好的办法就是对手机進行屏蔽，即用铜丝网包裹手机，截断手机内外电磁信号的联系，同时再结合利用无声的语言――短信，就会将危险降到最低。 具体办法是：除发送信息的几秒或几十秒的瞬间外，手机的操作或存放都要在铜丝网中進行。铜丝网是一种密度象布一样的铜织丝网，丝网商店有卖，规格160－200目，买回后根据手机的大小裁制成象小手帕一样的方块。为防止脱丝，要将边窝住，然后上下左右将手机对角包严，并用皮筋扎好，一来避免弄脏，二来不易暴露，使用时隔着铜丝网打开手机开关，当信号显示为零时才能進行工作。 为了便于用铜丝网包裹手机，购买手机时，尽量选用体形小巧、天线内置、没有翻盖的直板型手机，充电器要选择能将电池取出，在机外充电的座式充电器。为了不暴露，将手机進入“情景模式”选择无声，为了保证对方能够收到信息，進入“信息设置”，将“自定义设置”里的信息有效期定为一周；为了清楚对方的接收情况進入“信息设置”将“共用设置”里的发送情况报告选择“开”，在发送信息后，如果信息报告显示“已发送”表示对方已收到；如果显示“发送暂缓”表示对方已关机，短信息将会保存在短信中心，等到对方一开机就会收到，如果显示“发送失败”表示对方的手机号已取消或没有接收短信的功能。在讲真象中我们需要多角度、多方位、反复的讲，当确认对方的手机号已取消就应及时在电话本中划掉，以避免不必要的浪费。 无论是利用手机短信讲真象，还是同修之间互相联系都要选择无人安静的地方，首先打开手机，选择已准备好的短信内容，确认对方的手机号码，（短信内容和手机号码都要提前存入手机中），然后静心发正念排除干扰。然后将手机从铜丝网中取出進行发送，发送时间必须控制在几秒或几十秒的之间，发送后立即将手机放入钢丝网中，余下的操作再去慢慢完成。 实践证明，将与常人讲真象和同修之间互相联系结合起来，使常人和同修的手机号码混在一起不易被公安查出，因为每天都要讲真象，手机有机会接收同修发来的短信。同修之间最好只见其号，不见其人。屏蔽后的手机只能对经过屏蔽的手机，绝对不可与没有屏蔽的手机联系，切记！否则会将对方置于危险之中，联系语言尽量用暗语。 #### 破除网络封锁：“自由之门＋密道”方式 目前破除网络封锁的软件有自由之门5.1，无界漫游3.5和花园网3.1.从实际使用经验来看相对最好的方法是“自由之门＋密道”的方式，（两个都可从动态网主页下载）无界漫游和花园网有时连不上或者速度很慢可作为辅助软件使用。使用“自由之门＋密道”的方式要特别注意几点： 首先运行自由之门，当打开动态网主页（http://127.0.0.1:8567/）后将其关闭，查看自由之门的“服务器”选项卡，选择一个较快的服务器，一般默认使用的就行。选择“工具”选项卡，点击“设置密道”而后会提示你设置成功，然后在IE－>工具－>Internet选项－>连接选项卡中设置代理服务器为127.0.0.1端口为8081，注意要根据你的实际上网方式（ADSL虚拟拨号或局域网）设置。到这里一定要重新打开一个新的IE的窗口進行浏览，千万不要在已经打开的IE窗口中输入敏感网址浏览（最好将已打开的IE窗口关闭）。下载文件时最好使用FlashGet，注意一定要在FlashGet中设定一个127.0.0.1端口8081的代理服务器，并在下载文件时选择使用http代理服务器为127.0.0.1:8081，千万记住这一步否则是比较危险的。 如果在设置密道后仍然无法浏览所要的网站时可在自由之门的“服务器”选项卡中重新选择新的服务器，然后在工具选项卡中点击“取消设置密道”把原来的密道关闭，然后再次点击“设置密道”，成功后再尝试浏览网站，如此反复直到能够快速浏览需要的网站为止。 下载自由之门5.1和密道软件包（动态网加密代理软件包）后，将sproxy.zip解压缩到一个文件夹里，然后把自由之门也放到这个文件夹里。 #### 帮助同修学会下载资料的小建议 文/大陆大法弟子 关于大法资料点被破坏反思的文章看了一些，对前些天一位北京大法弟子的看法有同感。鉴于有些同修不便于存放更多的文字资料，我想从解决的办法上提些小建议： 1、帮助家中有电脑、能上网但不会使用的同修建一个加密信箱，直接送给他，教会他，安装一个清道夫软件或类似的软件。开始对方会有畏难情绪（心理上和技术上的），要有耐心，其实大法会赋予我们智慧的。给其多少资料，不如教会他自己索取。 2、不能经常上网的同修，可共享一个加密信箱，有重要的资料时告知打开，平时有一人管理即可。还可减轻国外同修的压力。 3、帮助家中有电脑、不能上网的同修使用3.5寸盘，将下载下来的大法资料复制盘给他，3.5寸盘价格不贵。帮其安装一个清道夫软件或类似的软件即可。 4、有的同修家庭条件较好，可买一个笔记本电脑，我们将大法资料刻成光盘，或复制成移动U盘提供给他使用。 我知道国内有些高学历的大法弟子有这个能力，什么资料都能看到，但一直不与其他人联系，希望能尽自己的能力帮一帮年岁大的弟子。不主张所有的大法弟子都自己索取，但是希望尽可能的化整为零，减少损失。 最后，一起学师父大法共勉：“将来你们都会看到，除了在法会有需要讲的，平时我很少再讲什么，因为每个人都得走自己的路，每个人也必须走自己的路，那样才能建立起威德来，所以我不能够时时处处的再象以前那样推着你们走。”（《在2004年美国西部法会上的讲法》） 以上所提建议，不当之处请慈悲指正。 #### 对5月25日“用MP3或电脑内录磁带”的一点补充 看过《用MP3或电脑内录磁》一文后，我想对此文补充一点说明。 1、《用MP3或电脑内录磁》一文中选用的录音机的插口麦克风。但是我用复读机的麦克风的插口从MP3播放器录音时，效果不好，因为MP3播放器输出的功率太小了，所以录出的音效果不好。我尝试在有音频放大功能的音响上录音效果特别好，因为MP3（将MP3播放器的音量放到最大）的音频信号，被音响進行了一次放大，从而使录音的效果特别好。 2、再一个，在选用音响的插口时，一般的音响，在后面的面板上都有CD/AUX的插口，是两声道的音频插口。那么从MP3播放器输出的音频信号，是双声道的，可以采用一端是耳机的插头，插入到MP3播放器的耳机插口上，另一端是两个音频、视频式的插头，插入到音响的CD/AUX的音频插口上，在音响前面的面板上按下CD/AUX键，即可实现内录，而且效果特别好。一端是耳机插头，另一端是音频、视频式插头的连线在市场上可以买到，如果买不到，可以利用一个双声道耳机带插头的连线，和两个音频、视频式的插头自制一个。 3、从电脑上用音响录音可以采用同样的方法。 #### HP3015一体机的技术交流 看了同修5月20日在明慧网的技术求援，我们就此技术问题简单介绍一下自己的经验。我们不是专业人员，也没有得到HP的专业说明资料，下面的名词可能不准确，但相信对大家会有一定的帮助。 惠普3015激光一体机是惠普推出的一款新机型。打印复印速度快、声音轻柔、体积小、重量轻，复印出来的资料污染小，耗材相对便宜且容易买到。不足之处是鼓粉一体，所以添加碳粉稍微麻烦一点。但明确了注意事项后，也容易掌握。实践中，我们这里的农村女同修在短时间内对此已经很好地掌握了。 这种机型的硒鼓单元的型号为Q2612A型，鼓芯与惠普1010打印机相同，可用HP1000的碳粉作为替代粉（复印质量不错）。 和其他HP打印机类似，Q2612A型硒鼓单元也分为两大部分：鼓芯、鼓芯遮光板、胶皮压纸鼓、刮板和废粉盒为一部分；碳粉盒、磁鼓为另一部分。两大部分用两个销钉连接，附带有两个小弹簧加力：带齿轮一端用一个压缩弹簧，平时安装在碳粉盒上，添加碳粉时不用把它取下；另一个是受拉伸小弹簧，安装在鼓架没有齿轮的一端，在拆卸鼓架时需要取下。 Q2612A型硒鼓单元添加碳粉的方法与HP6L相同，如果使用过HP6L打印机，对于HP3015碳粉添加就不在话下。所不同的是，Q2612A型硒鼓单元的两个销钉不能象HP6L那样打進仓内，必须从仓内向外打出。原因是：HP6L的仓内刮板的铁板部分不影响两个销钉打進仓内，而Q2612A型硒鼓单元的销钉被铁板部分地从内部阻挡，不能直接打進仓内，只能从仓内向外打。明慧5月23日同修介绍从外向内将销钉打入仓内的方法，对于HP其他型号的机器可行，根据我们的实践，对于Q2612A型硒鼓单元行不通。 方法步骤和注意事项： 1、从一体机中取出硒鼓单元，翻转鼓芯遮光板，使鼓芯外露，可以发现鼓架的一端（没有齿轮的一端）由一个小拉簧拉接；再看鼓架的左右两个端面：在有齿轮的一端可以发现有三个螺钉（十字）和一个销钉（平时被鼓芯遮光板侧架遮挡，外侧还有鼓芯轴承套架遮挡），另一端有一个螺钉和一个销钉（平时被鼓芯遮光板侧架遮挡）。两端的销钉深入鼓架内部，没有外伸，只能看见销钉的端面。要想将鼓架的两大部分分开，我们首先必须将这两个销钉取出。 2、（1）、用镊子或其它工具取下小拉簧；（2）、合上鼓芯遮光板，用十字螺丝刀取下硒鼓单元有齿轮一端的鼓芯轴承套架的两个螺丝钉（距离较近的两个）；（3）、取下鼓芯轴承套架；（4）、翻转鼓芯遮光板使鼓芯外露，单手水平拿鼓架，鼓芯在上，托鼓架的手用力使鼓架的两部分在上部尽量分开一定的间隙，小心将鼓芯从护架中取出（不要磕碰鼓芯表面）；（5）、用镊子取下胶皮压纸鼓（捏住端部的金属轴，不要损坏胶皮部分）。这时在鼓架内可以看到一个大长的铁板（横断面为L型），这就是刮板的铁板部分，在其两端靠下的地方会发现销钉的内端头；（6）、用女士织毛衣针（稍细一点的，铝或钢质的）从内侧分别将这两个销钉打出。这时硒鼓单元的两大部分已经分离。 3、分离后，清除废粉盒内的废粉，清理完后放下这部分；（在上述的操作过程中也可能有废粉散出，注意清理） 4、单手立握碳粉盒（注意：用大拇指压磁鼓，这以后的过程中大拇指压磁鼓始终不放，否则磁鼓离缝，碳粉会外泄），没有齿轮的一端朝上，取下上端的那一个十字螺钉，取下被这个螺钉约束的磁鼓轴承套架。这时可以看到在碳粉盒的上端露出了：碳粉盒的灌粉口（有盖子）、磁鼓的上端有铜丝绕成的弹簧（顺时针螺旋）。 5、打开灌粉口塑料盖，用漏斗加注碳粉后，盖好灌粉口塑料盖；安好磁鼓轴承套架（注意：要确保磁鼓的铜丝弹簧与磁鼓轴承套架内侧的金属片接触，使用中这里有电流通过，如果二者不接触，复印出来的只是白纸），上螺钉。这时拇指可以松开了。 6、反顺序安装其他部件。 经验：为了下一次灌粉方便，可以使用其他方便从外面能取出的短钉（如带帽的半截粗钉）替代原来的销钉。也可以将刮板取下，用钢锯将阻挡销钉向内打入部分锯下（不能过宽，否则会造成废粉盒漏粉，锯的过程中不要将铁板压变形了），以方便下次向内打入销钉。 使用中我们发现： 1、原装的硒鼓单元刮板安装得比较紧，对鼓芯的摩擦力比较大，硒鼓转动阻力大，这样会影响鼓芯的使用寿命，也影响机器传动部件的寿命。可以适当放松固定刮板的两个螺钉至将鼓芯上的残粉刚好刮净为准（放松过大，残粉刮不干净，还会导致废粉仓盒的废粉外漏）。 2、磁鼓不可反向转动（硒鼓单元组装完成后，鼓芯正确转动的方向与鼓芯遮光板打开的转动方向相同。不要反转），原因就是磁鼓一端的那个铜丝弹簧，反转过分会被折断（如果已经折断，可以自己制作一个，安装时一端插入磁鼓一定深度），还会破坏磁鼓端头的塑料套（这种硒鼓单元的薄弱点之一），塑料套起到间隙轮的作用，恒定鼓芯与磁鼓间的间距，这个小东西目前没有零配件。 3、复印过程中，复印纸一边（通常在左侧）或两边出现纵向通长（连续或间歇）“粗抹黑”型污染时，就需要更换鼓芯了。 我们使用的时间也不是很长，对此机型的了解也不是很全面，上面的说明可能有不足和错误的地方，请同修给以修改和补充完善。
成文：2004年05月26日 发稿：2004年05月27日 更新：2004年05月27日 03:37:26
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处