https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/18/97593p.html
技术交流：移动硬盘能否修复
【明慧网2005年3月18日】 移动硬盘能否修复？ 对《Safe Strongdisk的基本操作》的补充 一次全部关闭137.138.139.445端口 关于“MP3中的文件播放顺序混乱的问题” 回答3月11日明慧网的《MP3中的文件播放顺序混乱的问题》 #### 移动硬盘能否修复？ 问：我的移动硬盘是7G的，平时用的很好，突然有一天电脑打不开了，不承认这个硬件，而且提示这个硬件运转不正常。请有这方面技术的同修帮一下介绍能否修复，如果能打开一次也行。谢谢！ 答：（1）移动硬盘应该没有那么容易坏。估计是USB线没插好。拨下来，换个插口接上试试。还有，尽量不要使用计算机的前置USB插口，要用后面的。因为有些主板的前置USB插口容易烧坏，也不要使用延长线插移动硬盘，容易导致电量不足。 （2）如果是系统的问题，把硬盘拿到其它电脑试试，看能不能用，能用的话就是自己系统的问题，从新做一下系统。 #### 对《Safe Strongdisk的基本操作》的补充 Safe Strongdisk或者是Strongdisk pro，我一直在使用，国内也有相应的破解版可以下载。 Safe Strongdisk对FAT32格式的分区建立虚拟硬盘时最多只可以生成4 G的硬盘，但是对于NTFS格式的硬盘却没有大小的限制，笔者就在自己的NTFS格式（FAT32和NTFS格式是可以转化的）的20 G移动硬盘上建立了15 G的虚拟加密硬盘，基本可以把大法和讲真象相关的资料全部放進去了。 #### 一次全部关闭137.138.139.445端口 这几个端口都是为共享而开的，是NetBios协议的应用，一般上网用户是不需要别人来共享你的内容的，而且也是漏洞最多的端口。关闭的方法很多，最近从网上学了一招非常好用，一次全部关闭上述端口。 开始-> 控制面板-> 系统-> 硬件-> 设备管理器-> 查看-> 显示隐藏的设备-> 非即插即用驱动程序-> Netbios over Tcpip。 禁用该设备重新启动后即可。 如果需要还可以打开。 有些局域网是开机自动分配IP的，解决方法是在网卡和局域网线间加一个宽带路由器（现在很便宜了），可以设置路由器上网方式为自动从网络服务商获取IP.而电脑就可以设置为固定IP了。 #### 关于“MP3中的文件播放顺序混乱的问题” 答：我的方法也很简单，是这样做的：先把MP3播放器中原来顺序乱的文件全部清空然后再把电脑里的讲法和炼功音乐或大法弟子创作的歌曲按我需要的顺序挨个复制到MP3播放器中就可以了。 但是有的机子这样还不行，那就看它播放文件的名称，比如001，那么就需要把文件名改一下，如：001 002 …这样就可以了。 #### 回答3月11日明慧网的《MP3中的文件播放顺序混乱的问题》 问：我有个问题要问一下。MP3装了济南讲法、几首歌、8篇较长的经文。在电脑里显示时是按照名称排列。但在播放MP3时顺序却混乱了，两首歌和几篇经文夹在讲法里。听起来有些混乱。捉摸了半天，也没弄明白。 答：类似的事情我也碰到过，MP3播放器的播放顺序是按照文件名称排列的（至少我用过的MP3播放器都如此）。但是MP3的文件名排列只按照前8个字符的顺序来排序，如果文件名的前8个字符相同的话，会出现以上播放顺序混乱的问题。修改方法简单了，把文件名称改一下就可以，例如广州讲法的MP3文件名称原为guangzhou1.mp3、guangzhou2.mp3等，改为gz1.mp3、gz2.mp3等，这样就问题解决了。 关于建子目录，子目录里的文件名称排序是可能前面要加子目录的名称之后，再按照前8个字符顺序排序。这个我没有实验过。
成文：2005年03月17日 发稿：2005年03月18日 更新：2005年03月17日 23:13:20
意见建议请寄 ｆｅｅｄｂａｃｋ＠ｍｉｎｇｈｕｉ．ｏｒｇ 明慧网版权所有 © 1999-2005 MINGHUI.ORG 转载请注明出处