https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/24/121519p.html
WAP方式手机GPRS无线上网的补充
文／大陆大法弟子 【明慧网2006年2月24日】 IE浏览器user Agent的修改： 可以把下面一段粘贴到记事本，然后另存为.reg文件，如wap.reg，然后双击wap.reg添加入注册表。 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent] "Compatible"="openwave" "Platform"="openwave" "Version"="openwave" @="openwave" 此处的“openwave”也可以换成其它任意没有特征的英文字符，字符数随意。 此方法不适合win98。 软件修改方式（适合win98,win2000,winxp）： 到http://www.winguides.com/tweak/ 下载winguides Tweak Manager 试用版。 运行后，点击Continue Evalution； 在左一栏，依次双击software->internet explorer->network and connections->change the internet explorer user agent string； 修改右边的四项为任意字符，在use custom user agent string选打对钩，最后点击apply changes。 Firefox 浏览器有一个可以任意修改user agent的插件，文件名字是useragentswitcher.xpi，可以搜索到。 浏览器代理服务器设置为10.0.0.172，端口80 破网软件推荐用自由门5.5，代理服务器也要设置为10.0.0.172，端口80，选择自动打开动态网主页有时候有乱码。win98系统有的地区自由门不能自动打开主页。 其它破网软件花园和无界不行。明慧2005年12月21日《GPRS无线上网经验》介绍的用花园3.41的方法有的地区已经不能使用了。 tor可以，最好用，可以不用修改浏览器。但是wap方式上网在tor第一次开始运行的时候比较困难，tor在其它联网方式（如adsl或CDMA）初始化连通后再用wap无线上网。用wap的时候，tor的设置要在tor配置文件“torrc”（文本文件）里开头加两行代理配置： httpproxy 10.0.0.172:80 httpsproxy 10.0.0.172:80 用便宜的wap无线手机上网（可以经常换号）加tor加密破网方式我觉得是很好的上网安全方式，当然有条件可以用贵一些的gprs或cdma专用卡，我开始在大陆用这种方式网上讲真相了。这种讲真相的方式配合可以修改IMEI（手机串号）的手机就更方便安全了。如果有什么不妥，请同修多提建议。 注意：这种方式虽然便宜但是不太稳定，不同地区情况不同，希望不要浪费太多宝贵时间。还有我所讲到的安全技术是物质空间这一层的人类现在的科学和技术，不是超常的理，仅供参考。 参考文章： 明慧2005年12月21日《GPRS无线上网经验》 http://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/21/116900.html 明慧2006年1月17日《WAP上网的一点经验》 http://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/17/118708.html
成文：2006年02月23日 发稿：2006年02月24日 更新：2006年02月23日 19:50:35
意见建议请寄 ｆｅｅｄｂａｃｋ＠ｍｉｎｇｈｕｉ．ｏｒｇ 明慧网版权所有 © 1999-2006 MINGHUI.ORG 转载请注明出处