https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/13/72228p.html
技术交流：手机上网几则
【明慧网2004年4月13日】 手机上网几则 快速下载本地“法网恢恢”恶人榜的小经验 关于利用海外免费邮箱在网吧下载保存资料的几点参考建议 三星激光打印机硒鼓中胶皮棒的修补 #### 手机上网几则 1、在一个通讯商店看到卖手机卡的广告上说，“CDMA”手机有很好的定位功能，可以精确到15米的范围。给该手机发一个短信，就可以定位（同修的文章提到GPRS手机可以定位到三米）。 2、摩托罗拉A6288手机的数据线和驱动程序光盘并不好买。我曾买了一个A6288/6188/388通用的代用数据线。经过实践，发现无法拨号上网（先后安装试用了WINDOWS自带的标准调制解调器，和在网上下载的一个驱动程序，都无法连通上网）。估计是代用的数据线的原因。后来用红外连接，用WINDOWS自带的标准调制解调器。成功了。 3、网上同修文章中介绍了GPRS手机可安装WINDOWS自带的标准19200调制解调器。我试用于摩托罗拉A6288手机，红外线连接，速度平均达到1.96K。后来我又试用了WINDOWS自带的标准33600bps调制解调器，发现也可以连通拨号，设置其最大速度为115200，平均下载速度为3K多一点。估计在其他的GPRS手机上也可以用33600bps调制解调器。 4、红外连接不是很稳定，电脑和手机间的红外连接经常断掉，然后就掉线了。这时手机（摩托罗拉A6288）没有反应，得关掉手机，再重新开手机，进入调制解调器，打开红外连接，再拨号。比较麻烦。 5、如果摩托罗拉A6288手机不安装电池，直接接充电器也可以开机，也可以与电脑相连拨号。但是当检测用户名与密码时会自动断掉。估计在这种状态下会造成SIM卡不被网络识别。 6、GPRS方式夜间可以拨号上网，但由于速度太慢，几乎无法浏览任何网页。 总的体会：不是很方便。买一个二手手机不如多花几百块钱买一个无线上网卡。 #### 快速下载本地“法网恢恢”恶人榜的小经验 “法网恢恢”网站虽然提供了关键词搜索的功能，但好象不太好使。我输入本市市名作为关键字，选择“恶人名录”，只能搜索出约两页，而且大多没有具体姓名。而我市上网的恶人远不止这些。所以必须用首页的“分地区查找”功能，进入全省的恶人名录。全部下载后再自己整理。 全省的恶人有几十页。我发现了一个快速下载的方法： 用“自由之门”（估计用无界也可以，我没有试过）和Flashget（网际快车）结合。安装好网际快车。用自由之门上网打开动态网页面（不要用“加密连接动态网主页”，因为在https方式上网时，网际快车不好使。）这时网页上所有的链接的地址都替换成了“http://127.0.0.1:8567/……”。进入“法网恢恢”中本省恶人名录页面，单击鼠标右键，选择“用网际快车下载全部链接”，在弹出的的窗口中，清除不需要的链接。确定即可。这样下载下来的文件，保存在C盘的download文件夹中，是以asp为扩展名。改扩展名为html，用浏览器打开即可。 #### 关于利用海外免费邮箱在网吧下载保存资料的几点参考建议 许多同修由于没有条件上网，只能在网吧看一些资料， 而网吧一般都不允许下载资料。下面谈一点利用海外免费邮箱下载和存储资料的方法，供一些同修参考。注意要用海外邮箱，且不要用hotmail和yahoo的。 1、如有一些资料下载到网吧的机子后，由于敏感字词比较多，可能无法发送出去，这种情况，可以先将下载在机子上的文件压缩并用密码保护后再以附件的形式发送，通常就不会被退信了。 2、如在一些网吧允许下载资料到本机子上，就可以先将要的资料下载到本机硬盘上，然后打开发信箱，利用邮箱的添加编辑功能，将所要的资料用Winzip压缩并带密码保护后，以附件的形式保存在自己海外邮箱的草稿箱里。但这种附件的形式下次要想阅览的话，只能发送到某个邮箱后才能阅览。这种情况下，可以打开草稿箱的这个邮件，在收件人的位置填上自己所用的海外邮箱地址将它发送给自己就可以了，然后打开收信箱就可以阅读了，如果暂时看不到自己的收件箱是否收到此邮件，可点击刷新或退出邮箱再登陆此邮箱就会看到自己给自己发的邮件了。 4、如有一些同修只有电脑而又不能直接下载资料，可以用以上方法以压缩的方式保存起来，然后发送给自己的邮箱。再到能下载的地方下载到自己的软盘（注意：如果是准备用3.5英寸软盘装的话，附件大小最好不要超过1.4M，如果是用优盘或移动硬盘装的话，要注意一下所用的邮箱最大允许附件是多大的，附件大小不要超邮箱的允许值）。通常在能上网的办公室或打印店里都有提供网上下载的服务，这样可以通过自己的邮箱下载资料就比较安全了。 #### 三星激光打印机硒鼓中胶皮棒的修补 三星激光打印机硒鼓的修理方法，除了是更换鼓芯外，主要就是对滚墨的胶皮棒和与它接触的铁片的擦拭、清理。而很多鼓都因为粘墨的胶皮棒的一端出现凹槽而无法修复。其实这个胶皮棒是可以修补的，在卖杂货的小摊上有一种拿火一烤就化，有点象蜡烛似的胶棒。一般是一块钱一根。拿打火机把它烤化，滴在胶棒上，转动胶皮棒，快要变凉时，用刀片把它刮平。如果觉得不理想，可以把棒上的胶烤化再重新刮，直到满意为止。从另一个角度讲，胶棒被磨出凹槽大多是可以避免的。主要是修理方法不当造成的。可能是拧开了固定铁片的两个螺丝，使墨夹到了胶棒两端的海棉和胶棒之间。正常情况下用手转动鼓芯，会看到胶棒上均匀的粘上墨，而在胶棒的两端应该是白的，不粘墨的。如果不是就应该重新抽出胶棒，把鼓两端的海棉和胶棒擦干净，然后重新装。
成文：2004年04月12日 发稿：2004年04月13日 更新：2004年07月21日 04:26:20
意见建议请寄 ｆｅｅｄｂａｃｋ＠ｍｉｎｇｈｕｉ．ｏｒｇ 明慧网版权所有 © 1999-2005 MINGHUI.ORG 转载请注明出处