https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/9/74210p.html
对“建议使用Norton Ghost备份和恢复操作系统”的补充
【明慧网2004年5月9日】 对“建议使用Norton Ghost备份和恢复操作系统”的补充 回复技术求助：打印头走位不准现象 大陆上网同修请注意 预防墨盒喷嘴堵塞小经验 请记得安装主板Usb2.0驱程 谈谈用鱼竿挂条幅的方法 技术请教：佳能i560打印复合文本速度慢？ #### 对“建议使用Norton Ghost备份和恢复操作系统”的补充 对“建议使用Norton Ghost备份和恢复操作系统”一文的补充（非原作者提供） 在国内许多网站，有一种FAT或NTFS分区GHOST中文智能备份/恢复盘 [光盘]的软件下载，它是一种非常傻瓜式的ghost软件，非常适合对于DOS命令不熟悉的同修，只需要三步即可完成系统的备份。 将FAT或NTFS两种格式的Ghost软件下载下来后，（建议用光盘版，不容易坏）格式为*.iso，将他们以镜像文件格式分别刻成光盘即可。（一般刻录软件都支持，如：nero） 要备份时，首先确定你的电脑的操作系统的分区格式，windows98一定是FAT格式的，windows2000\windowsXP\不一定，在打开我的电脑，找到操作系统所在的分区，一般为C区，用鼠标左键点一下，在浏览器左侧会出现分区的一些信息，里面就有FAT或NTFS信息（必有其一），FAT即是FAT格式，NTFS即是NTFS格式，（右键的弹出菜单中选属性也可以查到分区格式），确定分区格式。 要备份时，找到相对应的FAT或NTFS分区的光盘，将光盘插入光驱，重新启动电脑，电脑会自动进入备份软件界面，按照相应的提示，三步完成系统备份（只要按三次键盘） ，非常简单实用！ #### 回复技术求助：打印头走位不准现象 这种现象是因为打印头和导轨（打印头在上面来回走动的金属杆）之间缺少润滑油。解决的方法是，按更换墨水键将打印头移到可视部位，然后向金属杆和打印头的连接部位滴几滴缝纫机油（或汽车用的机油），拔下打印机电源，用手来回推动打印头，让机油渗透到打印头的连接部位。如果导轨变得很脏，就用布擦净，然后再滴一点机油重复上面的操作。打印头能自由活动就行了，不要滴得太多。 #### 大陆上网同修请注意 最近上海许多出售CDMA和GPRS无线上网卡的包年资费卡的商家，包括许多电脑城的小摊贩，都要求客户登记卡号并填写身份证号码、真实姓名、地址、电话等个人信息，而且包年资费卡的包装上都加贴了一张“请客户留下有关个人信息，以便更好为您服务”字样的小白纸。当问及为什么现在要登记这些时，商家不经意地透露说：其实也没有什么服务，只不过是最近从“上面”下来的要求，说要验证核对一下……而且提到这样做的目地就是为了迫害法轮功学员。 不知其它城市是否有同样情况出现，敬请使用无线上网的同修购买时注意一下。正念正行，智慧的破除邪恶的黑手干扰破坏。 #### 预防墨盒喷嘴堵塞小经验 在使用打印机时，经常给墨盒注墨，可是非原装墨水在使用时经常出现墨盒喷嘴堵塞现象。我在用完打印机后用透明胶条（原装墨盒喷嘴处自带透明胶条或窄透明胶）将喷嘴封住，最好延长一些，然后用手轻轻按压几下喷嘴，使墨水流出喷嘴，保持喷嘴湿润，又不至于从胶条边缘流出，这样即使长时间未使用打印机也不会使墨盒喷嘴堵塞。但有些墨水质量太差还是不行，建议使用稍微好一点的墨水，确定后，不要经常更换墨水。 #### 请记得安装主板Usb2.0驱程 前一段时间曾有同修用五台外置刻录机用16分钟才完成刻录，我今日新增的外置刻录机也出现过类似情况，用了十多分钟。后来一查，我买的外置硬盘盒是USB2.0的，而我新装系统XP时，卸装了主板的USB2.0的驱程后，系统自默认为USB1.0，而USB1.0接口的速度是1.5MB/S，USB2.0接口的速度是480MB/S，所以原本三台刻录机16X在USB2.0接口下只用5分26秒，而在USB1.0接口下用着整整16分钟。所以，建议使用外置刻录机的同修： 购买外置刻录机盒尽量买USB2.0，例长寿牌外置盒170元拿货价。 除了装主板USB2.0驱程外，还要在主板BIOS里将USB2.0功能启动。以技嘉KT400为例，在开机时连续按键盘DELETE键，出现BIOS主画面后选择INTEGRATED PERIPHERALS项，然后在USB2.0 CONTROLLER选项里选择ENABLED（开启），DISABLED则为关闭，退出后按SAVE EXIT SETUP 后则输入“Y”，就可以了。 据市场了解，INTEL主板系列从845G.开始，到845PE.865PE到更高都集成USB2.0功能，AMD主板从KT333开始到KT400.KT600都有，如果像BX，810.815等系列，可以买一个USB2.0接口卡接在PCI插槽上。 另外，夏天到了，要注意机器和刻录机的散热，刻5-10张就应让刻录机退出托盘散热10分钟。 #### 谈谈用鱼竿挂条幅的方法 我一般用玻璃鱼竿，这种竿价格便宜而且硬实。挂一般高的线或高树，用7米多长的竿（竿梢子抽掉不用，还剩5米竿）就够高。把鱼竿的顶节顶端部位用透明胶缠上一厘米宽、约2厘米厚的一层，以防止竿口被挂钩冲裂，也使顶节掉不到下一节，用时方便。 制作挂钩用直径约2.8毫米的铁丝最好，18厘米长即可。用钢丝钳在铁丝的一头弯上个小于竿插口的小挂鼻，再把铁丝弯成象问号形状，然后在小挂鼻的上面不超过2厘米的地方弯上一个很小的弯。 竖幅一般上部穿上一根小木棍或高粱细杆，在高粱秆的中间部位穿上线和幅拴紧固定，另一头线拴在挂钩的小挂鼻上，中间线长一般20厘米为好。挂一般竖幅，用较粗的化纤线2根即可。 操作方法：将拴好幅的挂钩插竿内（不能松动，也不能太紧，太紧抽竿时易被线弹下）。从顶节一节一节的抽出（最关键的一环是记住挂钩口朝哪个方向），节与节之间要适度，松紧合适，全抽出后举起竿，把挂钩口对准缆线轻轻往下一拉，就知道挂没挂住了，挂住后轻拉一下，钩就从竿内拽出。然后，边走边收竿（收竿要按顺序，先粗后细，否则会造成麻烦，直至把竿毁坏）。 如挂5米长的横幅，可拴上4个挂钩，一个挂钩一根杆，都挂上时把幅抻紧后再轻轻将杆下拽、脱钩。 #### 技术请教：佳能i560打印复合文本速度慢？ 最近我新买一台佳能i560喷墨打印机，在打印复合文本时，使用标准打印速度特别慢，不知是技术原因还是机器性能如此，希望有这方面经验的同修给予指导帮助，谢谢！
成文：2004年05月08日 发稿：2004年05月09日 更新：2004年07月11日 14:51:21
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处