https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/10/105852p.html
山区上网的问题
【明慧网2005年7月10日】 山区上网的问题 回答7月1号“介绍一种用CDMA上网的方法，特别适合笔记本电脑”的几个问题 用打印机（喷墨或激光）打印资料（用U盘）在电脑上会留下用过打印机的记录吗？ 从哪可以找到搜索代理地址的安全可靠的软件 #### 山区上网的问题 我地区是山区，新建电信塔（为小型）（移动），塔上有两根接收发送棒，一根避雷针，塔的输出线为（接J）和电脑连接时，几次刷新才能出全动态网，而明慧主页却出不全，也不能下载，有同修说是信号弱，流量小，而且硬件网卡灯被烧，望同修在技术上给予帮助。 答：a、建议同修可以多发正念；b、对于这种情况的上网方式的介绍，由于下载速度的限制，不适宜直接使用破网软件下载特别大的视频文件，同时还有无线上网的敏感性问题。 一般直接使用破网软件的情况：一是在需要寻找国外代理，申请几个国外的大容量邮箱使用，（宇明网站、清心论坛网站等技术支持网站有大量的提供和介绍，以及重要工具的提供及支持）；二是需要寻找新的代理，或者短时间的下载软件工具（如：宇明网站提供的IDM）、学习资料等时使用；把可用的代理下载保存下来，以后就通过国外代理使用破网软件，这可以避免留下使用破网软件的IP痕迹；对明慧网每日的文章可以采用邮件订阅的方式，明慧网页里的资料下载都提供了连接和说明，可以根据需要用邮件自动索取，或者再有目地的下载，减少了在网的时间。 对于需要下载大量的视频文件，象放光明、新视觉等提供的影像资料下载，可以采用用邮件分块索取的功能，每日通过邮件下载百十兆，一般十多天可以下载完整的一部影片；做真象常用的几部就够用了。象《风雨天地行》等几乎都包括了。文字资料较小，可以直接下载。这种情况还不必要担心总流量问题。因为这类用户，速度虽然不高，但他们的下载量还是很大的。（当然如果能使用电信的ADSL的话会更快，联通的CDMA也行。） 邮件自动索取的邮箱是eo@att.net，若不熟悉使用，可以向该邮箱发空信取得帮助文件HELP.HTM，内有详细的使用说明。 C、硬件网卡灯被烧，这个东西是个感应灯，几乎不存在被烧的道理，理论上不应该出现这个情况。如果不影响使用那就无所谓，如果在保修期内可以找厂家更换或维修。 下面想针对中国移动的GPRS等无限上网再详细说明一下： “……，塔的输出线为（接J）和电脑连接时，…”移动通讯塔的输出线怎么能和你的电脑相连呢？单就这句话而言，这里一定有没说清楚的地方，或者有误输入。不过我非常了解山区同修的辛苦，因此想就这个问题详细介绍一下。 根据问题所述的情况判断，这个“新建电信塔（为小型）（移动）”可能是中国移动的全向微基站、或者一个直放站；也可能是中国电信集团的小灵通基站。 如果电信塔是一个中国移动的全向基站，塔的自身高度一般在40～60米左右，还要建在高地上或者房顶上，这种基站覆盖范围很大，一般覆盖半径在十几公里左右，一般建在广大荒僻的农村，或者连绵广阔的山区里，这类地区手机用户总数稀少，但又得满足分散用户和保持必要的通讯，由这类铁塔基站覆盖的地区，除在铁塔周围2～3公里范围之内信号较好外，其外围地区也就仅能满足通话而已，但在这种区域里实施定位是很难而且很不准确的，因此在这类地区对被定位的安全性要好一些。几乎不在这类地区实行定位业务。 根据问题所述，“新建电信塔（为小型）（移动）”如果该地原来就有中国移动信号（即俗称有全球通139手机信号），只是信号比较弱，那么该塔就可能是一个中国移动的全向微基站、或者是一个直放站，是用来补充当地信号覆盖的；（塔的高度在30米之内），否则就是一个小型全向基站。只是这种情况，系统提供的服务能力会很低，在话务高峰期影响很大，甚至难以接入网络服务。 不论是何种覆盖，移动的无线分组数据接入GPRS业务，从发射端（基站）到用户端走的是无线信号，频段在885～954MHz和只有话音服务的手机一样，因此接收信号和质量对数据传输有很大影响。 “塔上有两根接收发送棒”这就是它的发送接收全向天线，定向天线一般是（长条、矩形）板状的，或者锅盖型的。在直接可以看到基站天线的地方信号一般是最好的，它类似于光线的直线传播，只是肉眼看不见。在看不到天线的地方收到的无线信号多是透射信号，即无线信号穿透遮挡物传播進来的，因此信号会有衰减，会变弱。它和无线信号经反射、绕射叠加后的信号可以保持稳定的通讯，因此在房间内等地方可以保持通话等，只是这样的地方信号强度和质量较差，对话音影响不大，人的耳朵几乎感觉不到差异，但对于数据通讯（GPRS上网）影响就明显了。 所以使用GPRS无线上网的用户，最好在能够看到基站的地方（可能性小），或者在开阔地方，或者在面向基站方向的地方，最大限度的取得强度稳定、信号纯净的地方，找到信号纯净的方法，用同网手机（就是GPRS的用移动卡号的，CDMA等用联通133卡号的，但它的GSM还是要用130卡号）在上网地点周围拨打本网的免费电话（移动的是1860，联通的是1001等，是为了省话费，异网互打可能会收费，打其它电话也行），多听一会看话音是否清晰，如果在较长的一段时间（2～3分钟左右），话音十分清晰，没有喀喀的杂音、噪音、断断续续的等情况，那么该地点可以认为是信号纯净的地方，否则如果听到有断续续的、特别是喀喀的切换音，那这个地点信号很糟，即使有很强的信号，对GPRS上网（数据通讯）来讲，数据误祯率很高，导致不停的搜索信道，频繁的切换频点，很难接入网络，即使连接上，也会常掉线，或者没有数据传送（都是坏数据），时好时坏大都是这种情况造成的；所以信号纯净的地方，是关键的。为了避免同频干扰，尽量不要把开着的手机放在上着网的电脑旁边。也不要担心上网被无线定位而把上网卡层层遮拦或包裹，对于无线上网，定位这种情况已经没有实质意义。（特殊的除外，特别是资料点） 标称GPRS上网速度可以达到几十K，甚至数百K，那时实验室里的理论速率，不是实际中的速率，它与用户数、无线网络覆盖设置、主干数据传输链路、设备性能有很大关系，在城区基本可以保证基站和数据中心光纤传输，或者E1数字线传输，但仍有大部份地区，特别是山区、农村等，仍是微波传输，这对数据通讯质量大打折扣，因此在中国GPRS用户上网速度达到2～3K的下载速度就不错了，好一点的可以达到4～6K的速度。还有一个限制速度的问题是用户数，移动通讯只能满足一定的有限用户同时使用网络，因此避开话务最忙的时段，一般是早上7：30～9点，11～12，17～21点等话务较忙，但也要注意无线上网用户的冷僻时段问题。 以上介绍还仅是属于传输（线路介质）问题，是以中国移动的GPRS来介绍的，对于联通的CDMA、以及电信的小灵通等无线上网的情况，情形基本相同，它们只是数据处理的机制、方式和编解码的区别。 #### 回答7月1号“介绍一种用CDMA上网的方法，特别适合笔记本电脑”的几个问题 答：CDMA无线上网的设备（里面包括一张安装驱动盘、CDMA无线上网卡和一张有号码的卡，用这个卡上网是包年的，不另收费。），这样整个一套设备一共是2000元左右（比较好的），一般的价格在1700－1800元，就用它配套的那张CDMA电话卡（一张CDMA电话卡全年费用是850元），完全没有必要用现在市面上的CDMA充值卡，刚连上的时候它显示的速度达到230.4kb，用网际快车下载文件就只有13-17kb的速度。 最近有许多GPRS卡和CDMA卡不能用，绝大多数不是被封，而是欠费，原因是读了“短消息”欠费几角钱。交上一元就可以了（买卡时记住卡的号码）。没有必要再换卡，我们要节约同修省吃俭用拿出来做资料的钱。 买卡时不要到电信部门买，到经销商处买，价格比较便宜。 #### 用打印机（喷墨或激光）打印资料（用U盘）在电脑上会留下用过打印机的记录吗？ 答： 会的。在“控制面板－－管理工具－－事件查看器－－系统”中，可以看到打印记录，时间和文档名都可以看到。可以在“系统”上右键选择“清空所有事件”来删除所有记录。 #### 从哪可以找到搜索代理地址的安全可靠的软件 同修在网上多次提到用自由门5.4和调度软件MultiProxy结合使用下载，里边讲到首先运行MultiProxy，导入搜索好的代理地址，但是我不知到从哪可以找到搜索代理地址的安全可靠的软件，请同修帮忙。 答： 清心论坛有相关的教程和软件下载，其实类似的代理调度软件很多，需要到网上搜索下载，是否安全可靠，需要自己把握。 另外，近几天我用自由门上网，无法下载东西；用无界6.8有的能下载，有的不能，不知为什么。我使用的是宽带上网。 答： 在网页上直接点击下载确有此现象，可以用专门下载软件配合自由门来下载东西。 还有，过去我上网时经常出现代理服务器不响应，即右下脚任务栏上的连接图标不亮或不闪，于是我就用绑定DNS的方法对自己的计算机进行优化，效果大大改善，但不知这样安全性如何，向同修请教。 答：暂无。
成文：2005年07月09日 发稿：2005年07月10日 更新：2005年07月09日 23:49:14
意见建议请寄 ｆｅｅｄｂａｃｋ＠ｍｉｎｇｈｕｉ．ｏｒｇ 明慧网版权所有 © 1999-2005 MINGHUI.ORG 转载请注明出处