https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/16/67599p.html
对使用西门子6618手机GPRS上网的补充（图）
【明慧网2004年2月16日】在2月5日的明慧中，提供了西门子6618手机在Windows 2000系统下的通过数据线上GPRS的驱动程序安装过程及下载地址，而实际上西门子公司已经专门提供了Windows XP系统下通过数据线上GPRS的驱动程序，是以压缩包的形式提供的，这里提供一个下载地址：http://www.my-siemens.com/com.aperto/MySiemens/Files/Addon/da/hq/mw/hd/hd/s45me45_winxpmodemdriver_int.exe下载这个文件后即运行该程序，会释放两个文件到C:\Siemens_Mobile文件夹，其中我们需要的是S45&SL45_modem_WINXP.inf这个文件，这个就是Siemens 6618（S45） Cable modem for Windows XP。 在Windows XP中的安装过程与在Windows 2000安装过程相同，只不过程序不同。 两点说明： 1. 就是在WinXP安装6618的驱动程序时，在“添加硬件向导”－“安装新调制解调器”中，当选择“从磁盘安装”后，应选“Siemens S45 Cable”后再点“下一步”，而“Siemens SL45 Cable”则是红外线使用的驱动程序，与使用数据线的手机无关，其它步骤相同。 2. 经测试发现，在WinXP中，若选择不同的速度和协议时，电脑上网的连接速度不同，分别是56K和115K.具体设置如下： 在“拨号网络”－“拨号连接”中，点击鼠标右键，点属性，在“常规”－“调制解调器-Siemens S45 Cable（COM1）”的配置中，选择“最高速度（bpsm）（M）：”应选115200，在“调制解调器协议（P）”应选GPRS.这时，上网速度显示为115K. 粘贴不干胶标语的小经验 用机动车的废三角带在电线杆上一套（不够长时可在一端接一绳套儿），露出的一头可用脚踏上，身体可以增高，然后再用另一个套住电线杆，用另一只脚踏上第二个，身子立直后一只手抱杆子，另一只手将噙在嘴里的真相标语贴上。这样一个人即可，也贴得较高，保存时间较长。
成文：2004年02月15日 发稿：2004年02月16日 更新：2004年02月16日 03:54:39
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处