https://www.minghui.org/mh/articles/2001/12/27/22095p.html
手机连接电脑无线上网的方法
文/大陆大法弟子 【明慧网2001年12月27日】手机加笔记本电脑，随时随地能上网。 使用方法： 这里以红外线通信方式为例介绍手机上网的使用方法，其它还有卡式手机和手机数据线的方式。 您的手机和笔记本电脑都应具备红外线接口，就是一小块“紫黑色玻璃窗口”，以下型号的手机均具备红外线接口： 摩托罗拉L2000、LF2000 西门子S2588、3568i 诺基亚6110、6150、7110、8210、8810、8850 手机应具备的数据业务功能，可以通过1860开通此项业务。 第一步，激活手机与笔记本电脑的红外线接口。 诺基亚8210 [功能表]→[红外接口]→[进入] 摩托罗拉L2000 [MENU]→[话机设置]→[启动红外连接]→[OK] 西门子3568i [菜单]→[其它设定][传真/数据设定]→[红外线]→[修改] 如果红外线已经打开，在[红外线]前会有一个对号[∨] 笔记本电脑应安装Windows98或Windows95 OSR2版本的操作系统，双击右下角红外线标志选择[选项]→[启动红外线通信]。 第二步，将手机与笔记本电脑的红外线窗口对上，距离不能超过50厘米，周围不能有强光直射。听到长“铛”声且笔记本电脑右下角标志改变表示对接成功。 第三步，安装手机的驱动程序，在笔记本电脑的[开始]→[设置]→[控制面板]→[调制解调器]→[添加]→[其他]→[不检测…]→〈手机的驱动程序〉，端口为Virtual Infrared COM Port 各手机驱动程序为： 摩托罗拉L2000 标准9600BPS调制解调器 西门子2588、3568i 标准9600BPS调制解调器 诺基亚6110、6150、7110 Nokia Mobile Phones 以上驱动程序可到厂家网站下载。 第四步，建立新的连接“CMNET”（区别其他拨号的名字而已，可以取别的），调制解调器选择上一步安装的调制解调器。电话号码为“172”或“17201”。 至此，您具备的手机上网的条件。 选择“CMNET”的连接，拨打“172”或“17201”就可以上网了，用户名与口令均为“172”。 手机号的要求是：全球通功能的手机，预付费全球通卡等，暂不对神州行用户开放此项业务。各地区不一样，有的地区可以不用身份证登记。 业务办理：通过营业窗口或1860开通数据业务功能，有些地区直接就是开通的不需要另外开通。 收费标准：手机上网的现行资费是：通话费每分钟0.15元，网络费免费，没有漫游费。 无月功能使用费。 以上可以拨打当地移动服务电话1860咨询，这种业务叫手机加笔记本电脑上网，不是WAP业务。 卡式手机：诺基亚的一种专门对笔记本的PCMCIA卡式手机，比较贵据说2千多元，只能上网或传输数据，不能打电话。 手机数据线方式：推荐使用，可以和台式电脑或笔记本电脑连接。可以用手机线和电脑连接的手机很多，我推荐诺基亚5110，5110便宜，新的550元左右。手机线卖手机的市场随处可以买到，价格二三十元不等，记住向商家要手机线驱动光盘（Nokia GSM Data驱动5110手机上的Modem）。找到驱动光盘里的disk1文件夹里的setup双击运行安装。笔记本电脑使用手机线一般要“控制面板→添加新硬件→否→端口→通讯端口”，台式机有两个串口就不用添加了。 现在可以上网了，或通过传真软件发传真了，和电话上网的区别是，速度较慢，速度只有1K/秒，普通电话上网是4K到5K/秒，远程控制软件如PCAnywhere，等等都可以使用。有直线电话的所有功能。还有可以通过软件，计算机操作手机发送短信息等。 如果你买到了一个没有登记身份证的全球通号卡，一般预付费全球通卡比较可以容易买到,可以相对“更安全”的做网上洪法的工作了，如电子邮件群发，手机短信息群发等。每次可以其他方式上网收集电子邮件地址，然后通过手机上网发送真相材料。如果熟悉代理服务器再配合代理使用就“更安全”了。 安全问题，请用大法去衡量。
成文：2001年12月26日 发稿：2001年12月27日 更新：2003年09月21日 03:49:56
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处