https://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/3/58307p.html
手机上网的补充
文/大陆大法弟子 【明慧网2003年10月3日】手机号卡（SIM卡）的选取： 可以上网的手机号码有，动感地带（M－ZONE），全球通预付费卡，本地通，这些号大多数以138开头，有的有月固定费（如动感地带的套餐费20－30元／月，预付费卡的来电显示费5元／月）。购买手机号码卡的时候会有一个密码卡或密码，也就是一个6位的数字，上网功能的开启和关闭，在拨打1860时需要输入这6位密码。上面几种卡都不用身份证购买，其中动感地带号码全国都有。具体请咨询当地移动热线电话：1860. 只要是具有全球通功能的中国移动号码大多都可以开通WAP（17201拨号上网），GPRS，还有数据传输，传真功能。开通和修改时，拨打手机号卡所属地的1860.联通的号和神州行号现在没有WAP，GPRS上网功能。手机上网没有漫游费，没有通话费，只有上网费，全国免费漫游。 WAP服务就是拨号上网：9元／小时，用户名：172密码：172接入号码：17201，速度9.6Kb，上载大约1Kb每秒。按量使用。手机便宜，大部分手机支持。 GPRS上网功能：速度大约30－50Kb，上载速度3－5Kb，将来可能会更快。 数据传输功能：可以像普通电话一样，利用Windows自带软件通过手机点对点拨号连接另一台电脑，连接速度是9.6Kb，费率等于通话费。 传真功能，通过电脑和软件把手机当作传真使用，费率等于通话费。 还有一种专门用来GPRS上网的SIM卡，这由各地移动公司发行，政策价位各不相同，一般500－700元包一年的不限量GPRS上网费，没有打电话功能，还有包半年的300－400元等不等。有的地区便宜的很，几十元就可以包月。这种卡的销售渠道很乱，因为全国通用没有漫游费，所以上海电子市场销售的有可能是湖北的卡，湖北有可能销售的是江苏的卡。这类GPRS卡各地区叫法不同，如随E行，M-office，校园行等。这些卡一般从经销商那里可购买到。一般购买时不用填写个人信息，自由购买。 小灵通上网，40－50Kb，相当于电话上网。 联通CDMA1X上网是154Kb，速度较快，上载速度估计会10Kb左右，我没有用过。CDMA1X上网的手机大约一两千，包月价格有的地区200元，有的地区市场上已经有1000元包年的CDMA1X的专用号码，全国免费漫游，全国通用。 无线上网会越来越便宜，速度会越来越快，越来越普及，越来越方便弟子证实法使用。 GPRS手机的上网设置不是很麻烦，通过GPRS手机的红外线口和笔记本红外线接口连接不需要专用软件和附加设备。 设置方法： 笔记本电脑红外线和有GPRS功能的手机与连接的时的设置（以Windows98为例）： 设备：a.带红外线和GPRS功能的手机 b.已经开通GPRS服务的手机号卡（即SIM卡） c.带红外线接口的笔记本电脑（大多数笔记本的必备功能） 1. 我的电脑 →控制面板 → 调制解调器 → 点击“添加Modem” → 笔记本电脑选择点击“其他”， 点击“下一步” → 点击字母“D”选择“不检测调制解调器，直接从列表中选取” ，点击“下一步” → 选择点击“（标准调制解调器类型）” → 选择“标准19200bps调制解调器”，点击“下一步” → 选择适用的端口“Virtual Infrared COM Prot” （即虚拟红外串口），点击“下一步” 2. 我的电脑 → 控制面板 → 调制解调器 → 选择“标准19200 bps调制解调器”， → “属性” → “连接” → “高级” → 在Modem的高级属性中的“附加设置”输入： AT+CGDCONT=1，“IP”，“cmnet” → “确定” 3. 启动电脑的红外线端口： 我的电脑 → 控制面板 → 红外线 → “选项” → “启动红外线通讯” → 确定 4. 添加一个拨号网络连接： 我的电脑 → 拨号网络 → 添加新连接添加新连接 → 选择“标准19200 bps调制解调器”，同时在“设置”中选择最快速度为57600 → 点击下一步，在电话号码中输入*99***1# → 点击下一步完成安装 拨号连接上网时用户名和密码可为空 5. 开启有红外线功能的手机的红外线设置。 手机红外线口对准笔记本电脑红外线口10厘米左右，中间不要有挡光的障碍，会听到电脑的提示声音或看到屏幕右下角任务栏里的相对闪动两个小图标。现在就可以上网了。 以上曾用西门子手机成功连接，我推测也适用其他品牌手机。 另： 如有专用对应手机型号的手机数据线连接（手机数据线大约几十元，电子市场和手机市场有售，上网效果会更稳定一些，而且可以用台式电脑。以上设置改动方法只是： 上第1步骤改为 1. 我的电脑 →控制面板 → 调制解调器 → 点击“添加Modem” → 笔记本电脑选择点击“其他”， 点击“下一步” → 点击字母“D”选择“不检测调制解调器，直接从列表中选取” ，点击“下一步” → 选择点击“（标准调制解调器类型）” → 选择“标准19200bps调制解调器”，点击“下一步” → 选择适用的适用的com端口如“通讯端口（com1）”或“通讯端口（com2）”，点击“下一步” 其他不变，同上2、4步骤。
成文：2003年10月02日 发稿：2003年10月03日 更新：2003年10月03日 01:28:06
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处