https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/23/68288p.html
联通CDMA1X手机上网介绍
【明慧网2004年2月23日】现在市场上的CDMA1X手机有很多种，价格从1000元到5000元不等，在通过手机上网的各种型号手机中，最便宜的当属摩托罗拉的V680+手机（切记不是V680，如果手上有V680手机，可以到摩托罗拉的维修点花上100到200元左右换V680+的手机主板），新的价格在1000元上下，二手的价格在500元至700元左右。有些地区可能还有别的便宜型号CDMA1X（读CDMA1速）手机，买的时候一定要问清楚是否支持CDMA1X上网。 下面主要一下介绍摩托罗拉V680+和摩托罗拉V730手机上网的设置，这两款手机在设置时相同。（以下设置均适用于Windows XP、Windows 2000和Windows 98） 一、手机的设定： 1.手机端口设置 打开手机电源后，首先按25*#RRR（R为手机按键左上方的录音键），然后输入密码071082，选择Data Port后，再选择U1 DS U2 NULL，按手机红色挂断键退出，手机将重新启动。 2.手机数据速率设置 打开手机电源后，进入主菜单后，选择数据，把数据速率调整为115200，然后选择使用1X数据。 二、USB接口的安装与设置： 首先需要购买摩托罗拉V680+专用的USB接口数据线，V680+的和V730的通用。买的时候一般带驱动程序，或者从http://www.hxonline.com.cn/support/index.php下载驱动程序和使用说明。驱动程序名字为驱动程序PL-2303 DRIVER。 安装驱动程序前，先别插USB口的数据线，安装驱动程序过程中，系统会提示你拔去USB连接线“Please unplug the cable before to install Driver！”点“确定”，然后点“Finish”。这就完成了驱动程序的安装，你再手动重启电脑，然后再插入USB口的数据线，这时在“我的电脑”－“设备管理器”－“端口（COM和LPT）”中，你会发现出现Prolific USB-to-Serial Comm Port.（见图1）然后在该标志上点击右键，选择“属性”，在“端口设置”栏将“每秒位数”改为115200 bps。 打开手机电源，用数据线把手机与电脑连接，在手机的屏幕上也出现了类似插头的小图标。 三、设置调制解调器（MODEM）的设置： 1．在“控制面板”中“电话和调制解调器窗口”中的“调制解调器”栏，按“添加”。 2．在“添加、删除硬件向导中”选择“不要检测我的调制解调器，我将从表中选择”，按下一步。 3．在安装新的调制解调器窗口中，“厂商”选择“（标准调制解调器类型）”，“型号”选择“标准19200 bps　MODEM”。然后按下一步，选定要使用的端口COM X （即安装USB接口时分配的COM X ）。 4．完成整个过程后回到“电话和调制解调器选项”窗口中，“调制解调器”栏目下，出现已经安装好的标准19200 bps调制解调器，选择它并点击“属性”，在“调制解调器”栏下将最大端口速度改为115200。 5．完成调制解调器（MODEM）的安装。 四、拨号网络的设置： 1．“开始”－“设置”－“网络连接”中选择“新建连接向导”，选择已安装的“调制解调器－标准19200 bps调制解调器”，建立拨号连接。 2．在“电话号码”一栏中输入#777。 3．在“用户名”和“密码”均输入大写的CARD，这时完成了拨号连接，然后选择属性，在常规栏下，确认选择已经设定好的调制解调器，点击“配置”，把调制解调器最高速度改为115200 bps。 另，在“友人手机网”的“摩托罗拉V680手机使用宝典”中也有这方面介绍。 以上是摩托罗拉V680+上网设置的介绍，CDMA1X上网设置会因为手机的品牌不同而不同，购买时一定要问清楚。 附：部分支持CDMA 1X上网的手机型号，注*表示不是彩屏，价格能便宜些
LG的有： LG-8380 LG-CU8280 LG-6360 LG-6260 LGCU8188 LGCU8180 LGCU8080 LGCU6160 * LGCU6060 * | 摩托罗拉： V870 V868 V860 V688 V730 V680+ * | 三星： Xi519 X559 X369 X359 X339 X319 X219 X199 X209 * | 京瓷： KZ860 KZ850 KZ-820 | 东芝： T618X | 三洋： SCP-580 SCP-550 | 国产产品有： 中兴： C700 * G218 大显： C618 C608 海信： C3698
利用摄像头拍取相片或文件材料 目前电脑用摄像头比较便宜，100元左右。可以用其拍摄照片的功能将照片或实物拍成电子照片文件存入电脑，用PHOTOSHOP软件简单处理一下（如调整对比度），并存成较小文件并压缩后即可作为邮件发送。 此方法可取代一般用的扫描仪或数码相机。
成文：2004年02月22日 发稿：2004年02月23日 更新：2004年02月23日 02:12:30
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处