https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/28/75754p.html
技术交流：小灵通无线上网；使用自由之门下载
【明慧网2004年5月28日】 简要介绍小灵通无线上网 惠普打印机硒鼓组件可以用7115A替代2624A “美能达”1200W型激光打印机问题交流 使用自由之门下载大文件 用Docucom pdf driver 6.5 英文版制作PDF文件 快速将DAT文件转换成MPG文件 #### 简要介绍小灵通无线上网 支持无线拨号上网的小灵通机型： UTS702U， UTS708-UT88， UTS618， UTS718U。 ZTE: WT020 ，WT030， WT060 ，C199， C218， A128。 其中，UTS708-UT88 ，UTS618， UTS718U ，WT060机型支持64K，其余机型支持32K。 必备硬件：带有USB接口，计算机1台，以上型号的小灵通1部，小灵猫1部。 使用方法： 1、 如何安装硬件： 1.1将小灵通侧面 标有"DATA"的数据口揭开，将小灵猫插入数据接口。(*注意：拔下时要按住小灵猫接口处拔除，切忌强行插拔。) 1.2将小灵猫另一端接到计算机上长方形的USB接口。 2、如何配置软件： 2.1请根据您的操作系统安装小灵猫驱动程序，插入小灵猫后系统自动搜索，选择驱动程目录安装即可。 2.2 建立新连接 （1）打开"控制面板"找到拨号连接，选择"新建连接" （2）填写目前所在区号 （3）填写电话号码为169 （4）连接建立完成 2.3 设置拨号连接： 主叫号码：32k拨号上网 主叫号码为169##3；64k拨号上网 主叫号码为169##4 ；账号和密码均为169 32k拨号上网 主叫号码为169##3 64k拨号上网 主叫号码为169##4 此号码根据当地电信部门的不同情况，该号码有所不同（可咨询当地电信部门）。 本人使用小灵通手机上网有一段时间了，现将积累的一点经验与大家分享，不当之处请指正： 1、电信局必须开通小灵猫拨号上网的服务。 * 购买小灵通手机，根据经济条件，可选择UTS702U，大约150元（二手空机） UTS618，400元左右（二手空机），最好找明白人帮看一下，选择未拆过机的行货。 * 入网可到各地手机市场去找，一般都有手机店或个人可办理小灵通空机入网业务，不需要身份证，有交220元送620元话费的、交300元送750元话费的，据说还有交100多元送400多元话费的（分不同的号段），这个可能各地不一样。据商家介绍，此项业务电信部门认可。 * 购买小灵猫，可到当地手机配件批发市场咨询，或到网上查找，零售价格100多元。一般都带驱动光盘，说明书，按说明即可在不同操作系统下完成安装，不同厂家生产的小灵猫使用方式基本一样。 * 上网方式与使用计算机上网一样，手机屏幕上会显示连接速度和时间。拨号上网认证很快，信号稳定的情况下，32K拨号下载将近4K，64K将近8K（早晨最快）；注意：此上网用小灵通手机最好仅用于上网（为安全起见）。话费使用完后，可重新办理空机入网继续使用（据介绍，小灵通手机可以改写IMEI码）。 * 普通手机月租费20元（不需要来电显示业务），拨号上网费（接驳计算机上网）：0.07元/分钟（含市话费），即1小时4.20元，按每天上网半小时，一年上网费用大约在500多元。这样只要有电脑的地方，就可以随时随地利用小灵通手机无线上网，突破封锁。 个人觉得，大中城市用小灵通手机无线上网安全性高，因常人用此方式上网的也很多，不易引起注意，小城市或县城最好不要用此方式。 #### 惠普打印机硒鼓组件可以用7115A替代2624A 惠普激光打印机HP1000及1005等，使用7115A硒鼓组件；而惠普激光打印机HP1150等，使用2624A硒鼓组件。惠普激光打印机HP1150的速度较HP1000系列更快，两者的碳粉可通用，但是2624A硒鼓组件无论是整个组件的价格，还是硒鼓鼓芯的价格都要高于7115A，且不如7115A的好买。 实践中发现可以用7115A替代2624A，方法十分简单。正常情况7115A不能放入2624A的机器，原因只是两者的塑料外壳稍有区别。 把71115A正面朝上，硒鼓朝前，问题在左侧上部，7115A有多出的塑料突起部分，使之不能進入机器的左侧滑槽。具体位置是左侧的压紧弹簧上面，塑料的上部，连着左侧护鼓板支架以外的部分，都略有高出，用小刀和小挫勒去磨平即可。（不必改动护鼓板支架）动手前，有条件可以各找一个7115A和2624A比较，比较直观，也可以比照机器的左侧滑槽研究。 一点补充：不到必须时最好不拆硒鼓，多少会影响鼓的离心度，减少硒鼓使用寿命。一般加粉可找到加粉口，废粉可给废粉仓开小口倒出，7115A以前明慧有介绍。 #### “美能达”1200W型激光打印机问题交流 5月20日明慧网在“技术交流”栏目中有同修提到“激光打印机问题”。我使用的也是“美能达”1200W型激光打印机，同修遇到的问题估计是碳粉的问题。 1.“美能达”激光打印机用的是超细粉，很多代用粉都不能用，我在第一次灌代用粉（约40元人民币）时还能用，第二次灌代用粉时就严重漏粉，出现很多横条墨印，我到购买店咨询，他们说是粉的问题，倒出代用粉并吹出残留粉后，重新灌上原装粉（我们这里卖80元）立刻就正常了。 2.“美能达”激光打印机鼓和粉仓分离的，装粉十分方便，但最好是扭开粉仓部分前面两端的螺丝，倒出废粉，再装新粉。 3.用很软的餐巾纸或布将鼓（呈亮光绿色的那个）将其上面的残粉擦干净。 #### 使用自由之门下载大文件 “自由之门＋密道”在访问网页和下载少量文件时比较好用，但在下载大文件如真象VCD时不太稳定，密道很可能会因为流量太大而出现错误，这个时候只使用自由之门相对稳定很多，下面介绍一个实用的方法： 首先将这个网址复制到一个记事本上：http://127.0.0.1：8567/cgi-bin/nph-proxyb.cgi/000000A/http/，然后用“自由之门＋密道”的方式打开要下载的文件所在的网页，将这个网页地址栏的地址复制一下，注意：只复制http://后面的内容，将复制的地址粘贴到刚才记事本上地址的后面，如：http://127.0.0.1：8567/cgi-bin/nph-proxyb.cgi/000000A/http/www.minghui.org/book，回车后即可打开一个同样的网页，但此时并没有通过密道连接，而只通过自由之门，这时在这个网页上单击右键，选择“使用网际快车下载全部链接”（需要先安装网际快车FlashGet），在出现的窗口中单击“选择特定”把不必要的文件扩展名前面的勾去掉即可，随后指定下载存放的位置即可下载，不需要指定http代理服务器。 #### 用Docucom pdf driver 6.5 英文版制作PDF文件 Docucom pdf driver号称最好的PDF文件制作工具，本人用过后觉得很不错。6.5 英文版网上有下载的，文件大小不到10M。 有了Docucom pdf driver虚拟打印机之后，没有打印机的同修也可做排版工作了。如果你对英文很头痛，也可先下个中文试用版操练操练，不过试用版打出来的PDF文件有水印。 在WORD里将文件用A6纸排版，打印时选择Docucom pdf driver打印机，每页版数选4，按A4纸缩放，页码范围按骑马订输入即可制成小册子，如两张A4纸的小册子就输入（16,1,16,1,2,15,2,15,14,3,14,3,4,13,4,13……）。 很多小册子都是用此法制作的，不过我发现上下页边距很难设置，我勉强设置成上下页边距都为0.8厘米，上下两份各自装订后，都要把边距裁去约1厘米才对称。不知同修们有没有解决的办法？ #### 快速将DAT文件转换成MPG文件 安装TMPGEnc Plus 2.520中文版，用MPEG工具中的剪辑功能，可快速将DAT文件转换成MPG文件，将源DAT文件追加，输出选择路径即可，一定要选VCD标准格式。 TMPGEnc Plus 2.520中文版只有14天试用期，有的碟子里同时带的一个生成注册码程序不好使。最好同时安装还原精灵，使试用期永不过期，也可以用ghost定期恢复C：的办法解决试用期的问题。不过上网的电脑不要安装国内的还原精灵，据说有木马。 彻底移除还原精灵的一个办法是：在开机后连续按HOME键，“哔”的一声响后，出现一个画面，选移除即可。
成文：2004年05月27日 发稿：2004年05月28日 更新：2004年07月11日 16:41:56
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处