https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/27/92236p.html
技术交流：消除电脑敏感信息的彻底方法（图）
【明慧网2004年12月27日】 消除电脑敏感信息的彻底方法 小心含间谍程序的网站 禁用“IPC$” #### 消除电脑敏感信息的彻底方法 关于清除电脑上敏感信息的问题，我个人认为再清除也有漏洞，所以我做了一个双硬盘转换系统，这两块硬盘分别做系统、驱动与软件，也就是安上任何一块硬盘电脑和外部设备都能正常运行，相当于两台电脑。硬盘IDE插口有40根接线柱，电源有4根接线柱（2根黑—地线 1根黄—12V，1根红—5V）。找一块万能电路板、三个IDE的母座（40脚）、三个电源的母座（4脚）、10个12伏直流继电器（有4组开关）、2个12伏直流继电器（有2组开关，电流大一些）、一个钥匙开关、66线两条、电脑4芯电源线（两头公）两条、连线若干。有4组开关的直流继电器控制IDE的转换，有2组开关的直流继电器控制电源的转换。直流继电器的每1组开关有3根脚，设定每根脚的名字是1、2、3，直流继电器线圈不通电时1和2通，直流继电器线圈通电后1和3通。4组开关有12根脚，还有2根是直流继电器线圈脚，接12伏电源。把三个IDE的母座、三个电源的母座、12个12伏直流继电器 分别插在万能电路板上焊好。设定三个IDE的母座分别为IDE1、IDE2、IDE3，三个电源的母座分别为电源1、电源2、电源3，10个12伏直流继电器分别为继电器1、继电器2、…继电器10，2个12伏直流继电器分别为电源继电器1、电源继电器2，两块硬盘分别为硬盘A、硬盘B，把主板IDE66 线接到母座IDE1上，IDE2接到硬盘A，IDE3接到硬盘B上，电脑电源插头接到电源1上，电源2接到硬盘A上，电源3接到硬盘B上。IDE插口有40根接线柱，把IDE1第1根接线柱（自己设 定）用连线连到继电器1的第1组开关的1上，把IDE2第1根接线柱（自己设定）用连线连到继电器1的第1组开关的2上，把IDE3第1根接线柱（自己设定）用连线连到继电器1的第1组开关的3上，以此类推，把40根接线柱焊好，三个电源的母座也是一样，最后，把12个直流继电器的线圈脚分别并联好后与钥匙开关串到电脑电源插头12伏上。 找一临时12伏电源，①用万能表分别量IDE1第1根接线柱到第40根接线柱和IDE2第1根接线柱到第40根接线柱是否通。电源1第1根接线 柱到第4根接线柱与电源2第1根接线柱到第4根接线柱是否通。②转动钥匙，应能听到直流继电器吸合的声音，用万能表分别量IDE1第1根接线柱到第40根 接线柱和IDE3第1根接线柱到第40根接线柱是否通。电源1第1根接线柱到第4根接线柱与电源3第1根接线柱到第4根接线柱是否通。都通，说明成功，否 则检查焊头。③注意，电脑电源插头上的黄线与红线分别是12伏与5伏，不能接反。把转换板固定在机箱内，把钥匙开关在机箱后面固定。经过1年多运行，得心 应手。优点是硬盘完全隔离，表面上看不出来，安全可靠，缺点是安装比较复杂，需一定的动手能力。 方法2，买两个硬盘抽取盒，只用一个移动硬盘架，硬盘线和电源线接在移动硬盘架上，两块硬盘分别放在移动硬盘抽匣里，两块硬盘分别做系统、驱动与软件，也就是安上任何一个硬盘抽匣，电脑和外部设备都能正常运行，相当于两台电脑。优点是安装简单，快速插拔。缺点是不隐蔽，插头经常插拔容易接触不良。 #### 小心含间谍程序的网站 以前大家在《隐私的入侵》中说：这个主要是我们访问了被邪恶利用的网站，当我们上这样的网站时，它们就通过 Cookie（甜饼）来偷取信息，它们还可以通过控件在你的电脑里装东西，有些是偷偷干的。比如那个 3721 就是这样的坏。所以，我们上网要注意一些，就是中国那个所谓的门户 www.SINA.COM （WWW.SINA.COM.CN），一不小心就给你装东西。 问：我用的计算机Windows xp程序上有3721，为了安全该怎么办？WWW.SINA.COM （WWW.SINA.COM.CN）是什么？请同修给予帮助。 答： 一般仅仅的cookie没有什么特殊的危害。3721是另外加了程序，所以可能偷取用户的信息。为安全起见，中了3721病毒的最好重装干净的系统，新系统免疫。。 另外尽量不用IE上网，可以用Firebox、Mozilla、Opera等等其他的浏览器上网，就可以有效避免无意安装类似3721的软件。 #### 禁用“IPC$” IPC 是 Windows 用来建立二台计算机進程之间通信的一种通道，也叫“命名管道”。但它成了黑客攻击的主要对象。黑客用IP地址、用户名、密码就可通过 IPC$ 進入你的计算机，甚至只要 IP 地址就可以连通，特别是 Windows 内置Administrator 帐户没有密码时，计算机一点安全性也没有。 通过【计算机管理】|【服务】关闭 Server 服务，禁用 IPC$。 通过【计算机管理】|【会话】可以查看是否有 IPC$ 入侵并确定入侵者的 IP. 问：我没有找到Server和 IPC$，是不是删除管理工具里的Server Extensions管理器快捷方式？ 答：可以试试在【开始】菜单--【控制面板】--【管理工具】--【服务】，在服务的窗口中，找到 Server 服务，双点这个服务名，然后在弹出的窗口中的 启动类型里，选择 无效关闭。这样就关闭了共享等服务。 IPC$ 及共享 的位置（Win2000系统）： 【开始】菜单--【程序】--【管理工具】--【计算机管理】--【系统工具】--【共享文件夹】--【共享】－－IPC$ 另外“会话”也在【共享文件夹】下面 另外服务中 Terminal Services 一般也设置为无效为好。
成文：2004年12月26日 发稿：2004年12月27日 更新：2004年12月27日 08:21:16
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处