https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/13/53918p.html
教您学上网：固定电话拨号上网和手机拨号上网
【明慧网2003年7月13日】其实上网并不难，只要有电话与Modem（也叫调制解调器，俗名叫“猫”），并装上配套的驱动程序软件就可以上网了。 （一）固定电话拨号上网 1、首先要安装Modem（也叫调制解调器，俗名叫“猫”）。市场上销售很多，分为内置的与外置的，内置的安装在电脑机箱内，外置的安装在电脑机箱外。价格在1、2百元到千元以上不等。价格贵的功能多一些，一般中等的就行了。如果您的电脑已经安装了就不用再去买了。“猫”连接在电脑上后，然后把相应的驱动软件（买时配带有光盘，据光盘提示安装即可，这时电脑就可认识你的“猫”了）安上。同时把电话线连上，方法：把电话线从电话机上拔下来连接在电脑或“猫”相应的位置上。（注：现在电话线和电话机的连接一般都是可直接插拔接口的，如果所使用电话线是固定连接在电话机上的，就去买一个这种插拔头。） 2、建立拨号连接，（１）对于windows 98来说，点击“开始”，选“程序”，再选 “附件”，再选“通讯”，最后选“拨号网络”（即开始-程序-附件-通讯-拨号网络），也可在桌面上双击“我的电脑”图标，在打开的窗口中可看到“拨号网络”图标，双击可打开。 （２）在打开的“拨号网络”窗口中，可看到“建立新连接”这个图标，然后双击之，在第一次安装的时候会跳出一个窗口，是建立“我的位置”，让输入“区号”，就是所在地区电话区号，输入，确定即可，以后就不会再出现了。然后会出现一个“建立新连接”的窗口，“名称”可随便添（可“我的连接”不变），点击“下一步”，让添入区号和电话号码，区号可以不添，电话号码一般添入“163，或96163（是过去的8163），或169，或17201（是红外线手机拨号上网用）”等（例：这里添“96163”）。点击“下一步”，点击“完成”。这样就看到“我的连接”图标出现在了“拨号网络”这个窗口中，第一步完成。（３）下一步，双击“我的连接”图标，在打开的窗口中，添入所用的用户名和密码（例：这里都添“96163”），点击“连接”按钮就开始拨号连接网络了。通常没有自己的账号的话，就拨公共账号，对于固定电话，电话号码：96163，用户名：96163，密码：96163。对于红外线手机拨号，电话号码：17201，用户名：172，密码：172。有自己的账号的话就添入自己相应的所用拨号电话，用户名，密码等。（自己的账号大概得拿身份证等去电信公司办理，建议使用公共账号。） 对于Windows 2000，“拨号网络”这步名字叫“网络和拨号连接”；也可从控制面板中双击“网络和拨号连接”打开。建立新连接时的步骤也不太一样，其中在第二步选网络连接类型时选“拨号到专用网络”。 3、连接通以后，会在右下角出现两个象小电视机一样的图标，这就表示连接通了。就可以上网浏览了。可以双击桌面上的“Internet Explorer”这个图标（也可左键单击左下角的“e”这个图标），然后在打开的浏览器窗口的地址栏中输入所要浏览的网址，按回车键（Enter键）就可浏览了。 （二）手机拨号上网 4、以上介绍的只是一般用户使用固定电话和Modem（也叫调制解调器）上网，还有特殊的方法是使用手机上网。手机上网分用带红外线功能的手机上网和用带“GPRS”功能的手机上网（据说用带wap功能的手机也可上网，这个笔者没试过。），其实用手机上网就相当于把手机当作Modem（也叫调制解调器）来使用。使用这样的方法上网，需要开通手机卡的相应功能，可拨打“1860”根据提示开通，红外线是开通“手机上网”功能，GPRS手机是开通“GPRS”功能。注意这些功能目前可能只有本地通和全球通（月租费贵）可办理，而对于办理“手机上网”功能，本地通中目前好像只有“139”给办理，其它象“135”目前就不给办理，这方面买手机卡时需要注意一下。现在手机卡很好买。另外提醒注意，如果用手机上网的话，这部手机就只用来上网，不用上网的手机与其他人通话、联系等，上网时把手机开机，平时关机避免手机被定位，这样即使邪恶注意到你，也不容易找到上网人的各种信息和上网地点。 （1） 用带红外线功能的手机上网，a.这样的手机有很多，只是需要先找到相应的驱动程序，而卖手机的地方往往还没有，他们往往也不懂，也许有的厂家能提供，但费事一些，不如自己先上网搜索搜索看能找到哪些手机相应的驱动程序，然后再去买。一般这个驱动程序都不太大，几十KB安装驱动程序，需要电脑带有红外线功能（一般是笔记本电脑），操作系统一般是要求win98或windows me。安装驱动程序时，先启动电脑的红外线和手机的红外线，然后将二者的红外线端口（发红发黑的标记，很容易找到）正对，不要太远，然后电脑会提示找到新硬件，根据提示将驱动程序安装即可。安装完毕后，连接上网的办法照上面（一）中的2，3进行。 注：其实，这个方法如果有数据线的话，不用红外线也行。 （2） 用带“GPRS”功能的手机上网，这样的手机也很多，在市场上可找到带数据线和配套软件的手机，如果同时带红外线的话也可用红外线代替数据线来连接。操作系统大概得要win2000，买的时候看一下。安装时根据配套软件的提示安装即可。连接上网有不同，但也很简单，根据安装的配套软件进行，配置用户名、密码均为空，接入点名称（APN）为空或“CMNET”；有时得多连几次才能连通。 5、需要说明的是价格和速度，用固定电话，3元／小时，速度每秒钟平均可达5、6K；红外线手机上网：9元／小时，速度秒钟平均可达1K，但如果下载的东西不多的话也不错；用带“GPRS”功能的手机上网： GPRS手机的计费是根据传输的数据量而不是上网时间来计算，价格更贵一些，但速度很快，可能比用固定电话快，如果经常上网的话可以选择没有时间和流量限制的包月服务很合适，服务费为200元/月。
GPRS | 月租费（元） | 赠送的免费流量数（ＭＢ） | 超过免费流量后的费用（元／ＫＢ）
自由套餐 | 0 | 0 | 0.03
经济套餐 | 20 | 1 | 0.01
时尚套餐 | 100 | 20 | 0.01
商务套餐 | 200 | 不限量使用
需要注意的是：开通GPRS功能后，更改或取消“套餐”计划，都从下一个计费月开始执行，当月的“套餐”计划不能更改或取消。 6.另外，现在手机类型有很多种，如：摩托罗拉，爱立信，西门子，阿尔卡特，诺基亚，三星等，价格有时也相差很大，如果用手机的话可对比一下各类型，选择功能、价格等都合适的手机。 注：以上只是教您普通上网，如果上敏感网站，还需用一些安全方法（如：动态网，无界浏览，花园网，SSSO，flat等，最好还装上防火墙“ZoneAlarm”）才可上。
成文：2003年07月12日 发稿：2003年07月13日 更新：2004年06月27日 15:55:57
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处