https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/20/91630p.html
介绍MP3文件的修剪、合并、分割及其磁带制作方法
【明慧网2004年12月20日】 介绍MP3文件的修剪、合并、分割及其磁带制作方法 关于“移动硬盘不能输入大文件的原因”的问题 关于“VCD不干胶贴不好”的问题 清理影印传送带的历史纪录的补充 #### 介绍MP3文件的修剪、合并、分割及其磁带制作方法 我介绍一下MP3文件的修剪、合并、分割及其磁带制作方法。 我以前使用过Mp3 Splitter Joiner，发现其制作速度虽然很快，但音质不太好。后来经测试发现MP3 Cutter Joiner的制作效果比较不错，我这里介绍一下使用方法。如有不对之处请慈悲指正。 下载DOC压缩文件（747KB） #### 关于“移动硬盘不能输入大文件的原因”的问题 回答一：这种情况是usb线或u口的毛病，解决的方法换一条usb线试一试，还不行就换u口，如果是u口不好使，可以买usb扩展卡增加u口。 回答二：1. USB 插口经常性的使用、插拔，就易造成接触不良，试试把那“40G的移动硬盘” 插在别台电脑上也许就没问题。 2. 本身的作业系统不稳定也易造成此因 3. USB 线有问题，换条 USB传输线， 最好直接接电脑上的USB插口，不要再透过USB 延长线。 4. USB 外接框有问题，设计不良 #### 关于“VCD不干胶贴不好”的问题 回答：可以在WORD中将纸张选成自定义，即14X27CM，设好页边距（自己测量）比如左右不一样时，可分别设定，同时设定好上下页边距（可将边距设得稍小一些，如测得是0.7可用0.6或0.5，上下左右都要同时缩小并且相同。这样打的图片会大一些，也就不存在盖不上光盘的问题了）。之后插入两个图片（你可以下载WORD版的封面或直接下载图片，也可以用photoshop将pdf文件转换成图片，如转换的图片大可以在photoshop中裁剪），调整大小、对好位置（上图上边缘以上边距为准，下图的下边缘以下边距为准，同时对准左右）即可。但word文件有时用喷墨打印机打不全，应将word文件转换成pdf格式，这样在pdf中“页面设置”完成即可同时打印两个标贴。同时，有些喷墨打印机在属性中有一项是“最小页边距”不要忘了选上，特别是epson系列。否则打印的图片要小些，并且对不上。 为节省资源可以同时在边缘空的地方打上改书用的字（的、地、得）等，此时将图片设置成“衬于文字下方”到图片时用空格代替，这样就用文字将图片包住，合理的利用了资源。 也可以用photoshop直接打印，只要选好纸张（自定义纸张大小）、 边距。是一样的。也可以用corel draw编辑打印，但要会用，可以精确定位。 注：如果对不上，多半是没选“最小页边距”。 #### 清理影印传送带的历史纪录的补充 在用影音传送带下载文件，关闭后会自动在影印传送带目录里建立一个以电脑用户名的目录，比如用户名是administrator ，会建立administrator’s temp 为名字的目录，同时在目录下一般同时以用户名建立一个文件，如上面的例子，会建立Administrator' NetTransport.lst 这个文件，这个文件作用是：记录未完成的下载任务。 如果在下载过程中使用了代理的话，也会建立一个文件，以上面的例子为例，会建立一个名为Administrator' NetTransport.proxy 的文件，里面记录你使用过的代理。 这两个文件内容都是以明文记录的。所以如果有必要，上完网后，可以把这两个文件删除，或者备份起来。在使用的时候再复制进去，这样就可以继续未完成的任务下载了。
成文：2004年12月16日 发稿：2004年12月20日 更新：2004年12月20日 02:02:45
意见建议请寄 feedback@minghui.org 明慧网版权所有 © 1999-2004 MINGHUI.ORG 转载请注明出处